Остекление
| Глава 2. Теплица (Sunspace) |

## Остекление

Полная площадь остекления наружных стен теплицы —41,8 м2. Она включает в себя:

- остекление южного фасада;

- остекленную дверь восточного фасада;

- остекленную дверь западного фасада.

Южный фасад теплицы, состоит, главным образом, из восьми больших вертикальных окон —по 4 в нижнем и верхнем рядах. Каждое окно состоит из двух больших стеклянных панелей по типу раздвижной двери, т.е. они изготовлены и установлены на ролики, так же как и раздвижные двери. Однако, для устранения утечки тепла по периметру панелей строитель намеревается уплотнить панели в закрытом положении. Каждое из этих 8 окон имеет следующие размеры:

- ширина —2,4 м;

- высота —1,8 м.

Их общая площадь составляет 37 м2.

Думаю, что размеры окон 2,35 х 2,0 м.

Каждая панель состоит из 2 листов прозрачного с низким содержанием железа закаленного 5-миллиметрового стекла, установленных с воздушным промежутком в 10 мм. Коэффициент пропускания солнечной радиации для каждой из этих панелей под углом до 30° к нормали составляет 77%. Восточная дверь теплицы состоит из двух стеклянных панелей. Полная площадь —2,3 м2. Коэффициент пропускания и тепловое сопротивление те же, что и у панелей южного фасада. Западная дверь идентична восточной.

Размеры дверей вероятнее всего 2,2х1,6 м и поэтому площадь каждой из них будет составлять не 2,3 м2, а 3,2 м2. Общая площадь остекления теплицы составит около 44 м2.

Рисунок 2.1. Остекления южного и восточного фасадов

Глава 2. Теплица (Sunspace) |  | Пол