Электронагреватель
| Глава 5. Прочие конструктивные узлы дома |

## Электронагреватель

По требованию владельца для подстраховки электронагреватель мощностью 5 кВт был смонтирован на чердаке во входе в канал, через который горячий воздух подается вниз к общей комнате-столовой. Если по каким-либо причинам мощности системы солнечного отопления окажется недостаточно, то этот нагреватель можно будет использовать для поддержания тепла в доме. Надеемся, что этот нагреватель не будет использован никогда.

Система горячего водоснабжения |  | Вентиляционные окна