###### <<Предыдушая | Содержание | Следующая>>

# Прочие конструктивные узлы дома

Дом имеет и много других интересных конструктивных элементов, но они будут описаны здесь только кратко.

### Прихожая

Главный вход в дом выполнен через прихожую, расположенную в юго-западном углу гаража и примыкающую к общей комнате-столовой с восточной стороны.

### Теплоизоляция стен

Обычные каркасные стены дома теплоизолированы (R=5,3) стекловолоконной изоляцией толщиной 14 см. Каркас стен имеет сечение 5 х 10 см. Цоколь теплоизолирован снаружи стирофомом толщиной 5 см.

### Восточные, западные и северные окна

Их общая площадь 10 м2, что составляет около 5% площади жилой части дома. Все эти окна имеют многослойное остекление (такое же как и окна Shrewsbury House) с R=0,9.

### Пароизоляция

Все наружные стены, а также потолок чердака и фронтоны закрыты пароизоляционным слоем полиэтилена толщиной 150 мкм. В наружных стенах пароизоляционный слой расположен вблизи внутренней стороны стены и закрыт только гипсовым листом.

### Общая герметичность дома

Проведенные испытания показали, что герметичность дома достаточно высока. При обычных наружных температуре и силе ветра коэффициент воздухообмена составляет 0,25...0,5 ч.
Будет ли необходим воздушный теплообменник? Ответ будет зависеть от коэффициента инфильтрации на испытаниях, которые будут проведены весной 1983. Если теплообменник необходим, то его легко можно будет смонтировать на чердаке.

### Количество камней под полом теплицы

Около 20 т камней размером 5...10 см расположены непосредственно под полом теплицы. Они будут вносить небольшой вклад в регулирование температуры пола теплицы. Проем (0,6 х 0,6 м), находящийся между этим количеством камней и большим их количеством в нижней системе аккумулирования тепла, обычно закрыт; не существует никакого полного циркуляционного пути и, соответственно, незначительное количество тепла будет попадать из нижней системы аккумулирования тепла к камням, расположенным под полом теплицы. Предполагается, что никакой циркуляции воздуха здесь не нужно. (Если появится необходимость, то проем может быть открыт). Тем не менее, там было смонтировано крепление для установки небольшого вентилятора. Если нижняя область теплицы станет слишком горячей, то вентилятор сможет помочь в подаче воздуха в эту область от подпольных камней.

### Система горячего водоснабжения

Вода во внутридомовой системе горячего водоснабжения нагревается горячим воздухом из верхней системы аккумулирования тепла. Бак (365 л) предварительного нагрева воды размещен не в верхней системе аккумулирования тепла, а в отдельном изолированном помещении, расположенном в центре чердака, температура в котором обычно около 21°С. Бак также хорошо теплоизолирован. Солнечный предварительный подогрев происходит в линии, питающей этот бак; эта линия, расположенная в пределах южной части чердака, включает начальный нижний сегмент, расположенный в воздухе, который лишь умеренно горяч и конечный верхний сегмент, расположенный в самом горячем воздухе. В районе этого последнего сегмента находится небольшой бак (около 180 л).

Рис. 23. Вертикальный разрез, чердак, вид с запада:
1 - воздухо-водяной теплообменник системы горячего водоснабжения; 2 - бак предварительного нагрева воды; 3 - бак догрева воды; 4 - восточное вентиляционное окно чердака.

### Электронагреватель

По требованию владельца для подстраховки электронагреватель мощностью 5кВт был смонтирован на чердаке во входе в канал, через который горячий воздух подается вниз к общей комнате-столовой. Если по каким-либо причинам мощности системы солнечного отопления окажется недостаточно, то этот нагреватель можно будет использовать для поддержания тепла в доме. Надеемся, что этот нагреватель не будет использован никогда.

### Вентиляционные окна

В каждой оконечности чердака есть вентиляционное окно с эффективной площадью около 2 м2. Зимой вентиляционные окна закрыты и теплоизолированы (R=7). Летом восточное вентиляционное окно будет открыто для выхода горячего воздуха из чердака. (См. главу об охлаждении летом).

### Воздухозаборник для подачи наружного воздуха

Возле северо-западного угла цоколя находится теплоизолированный воздухозаборник (0,6 х 0,6 м), который закрывается зимой, но открыт летом для подачи прохладного наружного воздуха. Здесь может быть установлен небольшой вентилятор. (См. главу об охлаждении летом).

| Рис. 24. Вертикальный разрез, вид с запада, схема подачи наружного воздуха через воздухозаборник, находящийся в северо-западном углу цоколя здания..

### Компьютерные расчеты

В процессе проектирования тепловой системы Cliff House и в процессе наладки и регулировки главных параметров Саундерс выполнил много компьютерных расчетов. Они подтвердили, что предположения проектировщика верны и системы дома будут поддерживать температуру в комнатах около 21°С в течение всей зимы, даже долгой, холодной и облачной без необходимости во вспомогательном отоплении. Я не обсуждаю компьютерные вычисления здесь частично потому, что они не были написаны привычным и понятным языком и частично потому, что многие из них были основаны на различных допущениях в проектировании и строительстве дома. Даже во время написания этого отчета (май 1983) некоторые из особенностей проекта могут быть еще изменены.

В результате просмотра некоторых вычислений я понял, насколько они сложны. Было бы большой ошибкой принять подобный проект от любого другого проектировщика, но Саундерс весьма изобретателен, его проекты, основанные главным образом на интуиции, надежде и оптимизме показывают выдающийся инженерный талант.

###### <<Предыдущая | Содержание | Следующая>>