Основные характеристики
| Нижняя система аккумулирования тепла |

### Основные характеристики

100-тонная масса камней имеет теплоемкость около 37 мДж, но к этому добавляется большая теплоемкость цоколя и скального основания, на котором построен дом. Таким образом, полная теплоемкость составит 63,3 мДж.

Эффективная площадь теплообменной поверхности составляет около 2800 м2.

Никакой гидроизоляции не устроено выше или ниже камней. Нет никаких проблем с влажностью, так как дом установлен на скальном основании, а цоколь окружен кольцевым дренажом.

Замечу, что не строилось специального бункера для камней, а его функцию просто выполнил цоколь дома.

Следует помнить, что в качестве аккумулирующего материала для обеспечения необходимой порозности применять лучше всего гальку и обязательно мытую, т.к. в противном случае вентиляционный воздух явится источником пыли. Также следует помнить о том, что на всех входах и выходах в воздуховоды необходимо установить фильтры, менять которые надлежит регулярно, если вы не хотите сделать вентиляционный воздух разносчиком инфекции.

Назначение системы |  | Глава 4. Главная воздухораспределительная система