Глава 4. Главная воздухораспределительная система

## Глава 4. Главная воздухораспределительная система

Две линии системы принудительной вентиляции служат для распределения горячего воздуха, подаваемого из верхней системы аккумулирования тепла. Два потока начинают движение вместе: они двигаются вместе вертикально вниз по воздушному каналу высотой 3 м, начиная движение от северной части верхней системы аккумулирования тепла. Поток направляется верхним вентилятором, роль которого будет обсуждена позже.

Затем поток делится на 2 части:

1. 1 этаж дома, осуществляется подача горячего воздуха в комнаты 1-го этажа.

2. Подпольная часть, осуществляется подача горячего воздуха в подпольное пространство, т.е. в бункер с камнями.

## Функции двух линий системы принудительного воздухораспределения

Функция подачи воздуха на 1 этаж вполне понятна: поток горячего воздуха из верхней системы аккумулирования тепла в комнаты 1-го этажа нагреет эти комнаты и затем, поднявшись вверх по лестнице на верхний уровень, нагреет и комнаты 2-го этажа.

Функция подачи в подпольное пространство не настолько понятна. Имеются фактически 2 функции:

1. Для нагрева бункера с камнями или скорее, для нагрева камней больших фракций.

2. Для охлаждения комнат, если они слишком теплые.

Каким образом один поток горячего воздуха может выполнять эти две различные функции? В частности, как он может охлаждать комнату? Он способен делать все это потому, что бункер с камнями не является термически гомогенным: область, куда горячий воздух попадает вначале (верхняя средняя часть) теплая, а область в которую он движется потом (нижняя периферийная часть) прохладная. (Воздух, входящий в бункер с камнями и затем движущийся в стороны и несколько вниз, имеет тенденцию к охлаждению по мере движения). Таким образом, процесс подачи горячего воздуха в теплую часть бункера имеет следствием движение холодного воздуха из прохладной части бункера в комнаты 1-го этажа. После охлаждения этих комнат прохладный воздух проходит через нижнюю лестничную клетку и охлаждает комнаты верхнего этажа. То есть он охлаждает оба уровня. На чердак воздух возвращается через лестничную клетку 2-го этажа.

Основные характеристики |  | Пути воздушных потоков, движущихся вниз