Система горячего водоснабжения
| Глава 5. Прочие конструктивные узлы дома |

## Система горячего водоснабжения

Вода во внутридомовой системе горячего водоснабжения нагревается горячим воздухом из верхней системы аккумулирования тепла. Бак (365 л) предварительного нагрева воды размещен не в верхней системе аккумулирования тепла, а в отдельном изолированном помещении, расположенном в центре чердака, температура в котором обычно около 21°С. Бак также хорошо теплоизолирован. Солнечный предварительный подогрев происходит в линии, питающей этот бак; эта линия, расположенная в пределах южной части чердака, включает начальный нижний сегмент, расположенный в воздухе, который лишь умеренно горяч и конечный верхний сегмент, расположенный в самом горячем воздухе. В районе этого последнего сегмента находится небольшой бак (около 180 л).

Рисунок 5.1. Чердак

Вертикальный разрез, чердак, вид с запада: 1 —воздухо-водяной теплообменник системы горячего водоснабжения; 2 —бак предварительного нагрева воды; 3 —бак догрева воды; 4 —восточное вентиляционное окно чердака.

Количество камней под полом теплицы |  | Электронагреватель