Воздухозаборник для подачи наружного воздуха
| Глава 5. Прочие конструктивные узлы дома |

## Воздухозаборник для подачи наружного воздуха

Возле северо-западного угла цоколя находится теплоизолированный воздухозаборник (0,6 х 0,6 м), который закрывается зимой, но открыт летом для подачи прохладного наружного воздуха. Здесь может быть установлен небольшой вентилятор. (См. главу об охлаждении летом).

Рисунок 5.2. Схема подачи наружного воздуха

Вертикальный разрез, вид с запада, схема подачи наружного воздуха через воздухозаборник, находящийся в северо-западном углу цоколя здания.

Вентиляционные окна |  | Компьютерные расчеты