###### <<Предыдушая | Содержание | Следующая>>

# Эксплуатация дома в зимнее время

Поскольку во время написания этого отчета (май 1983) строительство дома еще не было завершено, дом еще не был заселен, система солнечного отопления еще не была включена, то существует немного проверенной информации, которая может быть представлена.

Цель 100% солнечного отопления (с помощью внутренней теплоты) как ожидается, будет достигнута. Общий тепловой расчет был направлен на наличие в наиболее сложном месяце года (декабре) избытка солнечной энергии в 20%. Часть избытка этой энергии была бы использована, если бы теплоизоляция и герметичность не соответствовали бы полностью требованиям проекта. Другая часть избытка была бы использована, если бы в середине зимы какой-либо из месяцев оказался бы холоднее обычного, что случается раз в несколько лет. Ожидается, что, вряд ли в обычную зиму комнатная температура будет ниже 19°С и, возможно, никогда не упадет до 17°С.

Ожидается также, что в очень холодные зимние ночи температура воздуха в теплице может упасть почти до 0°С. Теплота могла бы быть передана в теплицу в такие ночи через:

1. Тепловую массу пола теплицы и массивной структуры вытяжной трубы.
2. Южные стены жилых комнат.
3. Через потолок теплицы от верхней системы аккумулирования тепла.

Однако теплица будет терять значительную часть этой теплоты через окна южной, западной и восточной ориентации общей площадью 42 м2.

Относительная влажность в жилой области, как ожидается, сохранится зимой в пределах от 20 до 40%. Фактором, позволяющим удерживать эту величину столь низко, является то, что, дом расположен на уступе возле вершины скального основания; таким образом подполье его, как ожидается, будет относительно сухим на протяжении всей зимы. Если гидроизоляция дома окажется хуже ожидаемой, то высокая влажность все равно фактически устранена.

Другие рабочие характеристики, достойные замечания:

- северные жилые комнаты не забыты, температура в них тоже останется близкой к 21°С даже в долгие, холодные, облачные периоды;
- не имеется никаких значительных воздушных потоков в жилой области даже тогда, когда вентиляторы работают с максимальной мощностью;
- имеются адекватные области окон на всех четырех фасадах дома. Дневной свет и обзор - со всех сторон;
- нет никаких тепловых ставней, которые необходимо было бы открывать каждое утро и закрывать каждый вечер. Благодаря специальной конструкции восточных, западных и северных окон (R=0,9), люди, сидящие вблизи этих окон, чувствуют себя полностью комфортно;
- управление системами полностью автоматизировано. Даже в том случае, когда жильцы уезжают на неделю, термодатчики и вентиляторы продолжают выполнять свою работу, регулируя воздушные потоки в соответствии с заданной температурой (около 21°С);
- все жилые пространства имеют совершенно нормальный вид. Нигде в этих помещениях нет стены Тромба, или стены из водонаполненных контейнеров, или других специальных солнечных устройств;
- вода во внутренней системе горячего водоснабжения будет предварительно нагрета в значительной степени сбереженной солнечной энергией. В какой степени? Возможно, в пределах 80...90%;
- стоимость дома (приблизительно $120000) приблизительно равна стоимости обычного дома сопоставимого размера. Отсутствие какой-либо печи, цистерны для топлива, котельной, радиаторов и т.п. приблизительно соответствует стоимости, добавленной монтажом дополнительной теплоизоляции, теплоаккумуляторов и вентиляторов;
- ежегодные эксплуатационные расходы будут включать в себя только стоимость управления вентиляторами, которая оценивается приблизительно $100 в год.

###### <<Предыдущая | Содержание | Следующая>>