Глава 7. Сохранение прохлады в летнее время

## Глава 7. Сохранение прохлады в летнее время

Задача поддержания прохлады жилой зоны Cliff House в летнее время решена достаточно простыми средствами:

- почти никакого прямого солнечного света не попадает в жилую зону, т.к. с южной стороны она затенена теплицей;

- дом очень хорошо теплоизолирован (восточные, западные и северные окна имеют тепловое сопротивление R = 0,9).

Температура нижней области бункера с камнями около 21°С, а зачастую и ниже, и поток воздуха, подаваемый системой принудительной вентиляции из этой области в комнаты, поддерживает температуру в них ниже 26°С почти во всех ситуациях.

Если температура в бункере с камнями стремится превысить допустимую, то жильцы могут открыть воздухозаборник, расположенный в северной оконечности подпольного канала, ориентированного по оси север-юг, и увеличить, таким образом, приток прохладного ночного воздуха. Специальный вентилятор подачи наружного воздуха, расположенный в этом воздухозаборнике, может использоваться для увеличения подачи воздуха, незначительная часть которого попадает в бункер с камнями напрямую.

Большая часть прохладного воздуха, подаваемого системой принудительной воздушной вентиляции, движется на кухню и чердак. Для достижения чердака воздух течет по подпольному каналу (ориентирован по оси запад-восток) и отсюда вверх по каналу, расположенному в массиве структуры вытяжной трубы и параллельному каминному дымоходу (канал находится в 0,9 м восточнее дымохода). Подаваемый воздух выпускается вблизи пола чердака и, будучи прохладным, быстро опускается через лестничные клетки, через верхний и нижний этаж, охлаждая оба уровня.

Рисунок 7.1. Подполье Cliff House

На плане показано подполье Cliff House и расположение каналов, через которые подается прохладный воздух (в летнюю ночь, например).

Конечно, если температура в верхней системе аккумулирования тепла стремится превысить допустимую, жильцы могут открыть одно или оба вентиляционных окна площадью по 2 м2 каждое, расположенные во фронтонах дома. Если оба этих вентиляционных окна открыты, то господствующий западный ветер может понизить температуру очень быстро. При желании жильцов использовать предварительный солнечный подогрев воды в системе внутреннего горячего водоснабжения, они должны будут поддерживать температуру в верхней системе аккумулирования тепла около 54°С в течение всего лета. В этом случае они могут открывать только одно вентиляционное окно (вероятнее всего восточное) потому, что с господствующим западным ветром давление в районе этого окна будет падать, облегчая вытягивание горячего воздуха из теплицы.

Рисунок 7.2. Главные пути потоков приточного прохладного воздуха в летнюю ночь

Вертикальный разрез вид с северо-востока, показано расположение некоторых главных путей потоков приточного прохладного воздуха в летнюю ночь. Одна часть прохладного воздуха, который подается через воздухозаборник, расположенный в северо-западном углу цоколя дома, проходит 4,5 м на юг по каналу, ориентированному в направлении север-юг, затем движется вверх и поступает на кухню. Другая часть движется далее на юг по тому же каналу и затем проходит 7,2 м на восток по каналу, ориентированному в направлении запад-восток, затем движется вверх по каналу в пределах массива структуры вытяжной трубы и поступает в центральное помещение чердака. Часть этого воздуха затем опускается через лестничные клетки, охлаждая комнаты обоих уровней. Другая часть его выходит наружу через вентиляционные окна чердака.

Если жильцы открывают западную дверь теплицы, прохладный воздух будет поступать туда тоже.

Глава 6. Эксплуатация дома в зимнее время |  | Приложение A. Метод градусо-дней