Общая герметичность дома
| Глава 5. Прочие конструктивные узлы дома |

## Общая герметичность дома

Проведенные испытания показали, что герметичность дома достаточно высока. При обычных наружных температуре и силе ветра коэффициент воздухообмена составляет 0,25...0,5/ч.

Будет ли необходим воздушный теплообменник? Ответ будет зависеть от коэффициента инфильтрации на испытаниях, которые будут проведены весной 1983. Если теплообменник необходим, то его легко можно будет смонтировать на чердаке.

Пароизоляция |  | Количество камней под полом теплицы