Пути воздушных потоков, движущихся вниз
| Глава 4. Главная воздухораспределительная система |

## Пути воздушных потоков, движущихся вниз

Воздух выходит из верхней системы аккумулирования тепла в северной ее части на высоте 2/3 от основания до верха системы. Таким образом, воздух подается из достаточно горячей области системы, но не из самой горячей (верхней) ее области. Самая верхняя область используется для обеспечения предварительного нагрева воды в системе горячего водоснабжения. Воздух направляется вертикально вниз через канал 3-метровой высоты, имеющий сечение 0,6 х 0,6 м. Затем он поворачивает и начинает двигаться на север через 2 параллельных, горизонтальных, расположенных между балок перекрытия, канала, каждый из которых имеет сечение 0,3 х 0,6 м.

Далее существует выбор из 2-х путей:

1. Он может двигаться вниз через комнаты 1-го этажа (общую комнату-столовую и т.д.).

2. Он может двигаться на север к северной стене дома и затем течь вниз во входную область нижней системы аккумулирования тепла. (Поток в пределах этой системы будет обсужден позже).

В конечном счете, воздух появляется в кухне.

Обратные потоки будут обсуждены позже.

Рисунок 4.1. Элементы главной воздухораспределительной системы

Вертикальный разрез, вид с запада, показаны элементы главной воздухораспределительной системы (аккумулирующий материал, находящийся в подпольном пространстве, не показан).

Там, где теплый воздух из верхней системы аккумулирования тепла входит в комнаты 1-го этажа (фактически общая комната-столовая), было смонтировано устройство для уменьшения скорости воздушного потока, входящего в комнаты. Если воздух движется со скоростью более 1,5 м/с, то люди, находящиеся на пути его движения будут испытывать сильный дискомфорт, но если он движется со скоростью менее 0,15 м/с, то они его просто не почувствуют и не будут испытывать никакого дискомфорта. Соответственно, проектировщик разработал (в пределах междуэтажного перекрытия) 2 параллельных канала с расстоянием между ними 0,9 м, и решетками размером 0,35 х 0,25 м на нижней стороне каждого из них. Размеры отверстий, закрытых решетками, настолько велики, что скорость истечения воздуха из канала составляет лишь 0,03...0,45 м/с в зависимости от скоростей вентиляторов. На расстоянии метра или более от потолка, скорость истечения воздуха настолько низка, что люди там не чувствуют никакого его движения.

Рисунок 4.2. Каналы главной воздухораспределительной системы

Вертикальный разрез, вид с севера, показаны 2 параллельных канала главной воздухораспределительной системы в междуэтажном перекрытии и вентиляционные решетки.

Глава 4. Главная воздухораспределительная система |  | Вентиляторы и температурные датчики