Вентиляционные окна
| Глава 5. Прочие конструктивные узлы дома |

## Вентиляционные окна

В каждой оконечности чердака есть вентиляционное окно с эффективной площадью около 2 м2. Зимой вентиляционные окна закрыты и теплоизолированы (R = 7). Летом восточное вентиляционное окно будет открыто для выхода горячего воздуха из чердака. (См. главу об охлаждении летом).

Электронагреватель |  | Воздухозаборник для подачи наружного воздуха