Глава 3. Системы аккумулирования тепла

## Глава 3. Системы аккумулирования тепла

## Верхняя система аккумулирования тепла

Задача верхней системы аккумулирования тепла —запасти большое количество тепла умеренно высокой температуры (27...54°С).

### Место расположения системы и ее компоненты

Система размещена в южной части чердака и теплоизолирована. Пол в этой части чердака теплоизолирован стекловолокном с R = 3,3, и сама система теплоизолирована стекловолокном (15 см) с R = 3,3. Вдобавок крыша чердака и стены изолированы стекловолокном с R = 5,3.

Система включает в pсебя 9 т обыкновенной воды. Нет никакого антифриза, никак не контролируются pH, коррозия или рост водорослей.

Контейнеры представляют собой подержанные 250-литровые пластиковые барабаны —50 шт. Полный их объем —12540 л, а полная эффективная площадь поверхности —167 м2. Контейнеры расположены в 2 уровня: в нижнем контейнеры размещены в 2 ряда, а в верхнем —в 1. Зазоры между ними составляют около 5 см, что позволяет воздушному потоку свободно обтекать их.

Рисунок 3.1. План чердака, показаны контейнеры с водой

Горячий воздух из теплицы поступает в верхнюю часть системы аккумулирования тепла таким образом, что контактирует сначала с верхними (самыми горячими) барабанами, отдает им часть тепла и, охлаждаясь, опускается к барабанам нижнего уровня, отдавая тепло им. Таким образом, воздушный поток движется путем, который увеличивает температурную стратификацию в системе аккумулирования тепла.

Кроме того, воздух контактирует вначале с верхней частью каждого барабана, а затем —с нижней, что дополнительно увеличивает стратификацию также и в пределах каждого барабана.

Очевидные следствия: верхняя часть системы аккумулирования тепла может быть очень горячей (около 54°С), а нижняя —достаточно прохладной (16°С) и воздух, стекающий в теплицу (после того, как отдаст системе свое тепло) будет охлажден настолько, что будет противодействовать перегреву жилой зоны теплицы.

Как я указываю ниже, температурная стратификация увеличена не только движением горячего воздуха из теплицы, но также и движением прохладного воздуха по лестнице.

Рисунок 3.2. Путь потока горячего воздуха из теплицы

Схема пути потока горячего воздуха из теплицы, позволяющая увеличить температурную стратификацию в верхней системе аккумулирования тепла.

Система улавливания тепла |  | Нижняя система аккумулирования тепла