Глава 1. Общий обзор

## Глава 1. Общий обзор

Cliff House, спроектированный и построенный по типу Shrewsbury House, имеет весьма желательные конструктивные особенности, отсутствующие в Shrewsbury House. При сравнении с Shrewsbury House, который являясь на 100% отапливаемым солнцем, не имеет никакого вспомогательного источника тепла, и системы отопления и охлаждения которого почти полностью автоматизированы в управлении, Cliff House имеет следующие преимущества:

- отсутствие застекленной крыши (весьма существенная конструктивная особенность);

- почти полная свобода в выборе формы и расположении комнат, при условии, что общий план дома близок по форме к прямоугольнику;

- независимое управление системами отопления и охлаждения;

- теплица (sunspace) большего размера и более пригодна для нахождения людей;

- отсутствие в проекте смещения уровней пола (обычный 2-этажный дом) и вход в главный этаж непосредственно с поверхности земли.

Эти особенности, имеющие большую привлекательность не только для предполагаемых владельцев, но также и для архитекторов, описаны детально в одной из следующих глав.

Существовало лишь одно ограничение при проектировании Cliff House, которое заключалось в том, что фактический коэффициент теплопотерь не должен превышать запланированный. Коэффициент теплопотерь должен был оставаться низким, а теплоизоляцию необходимо было смонтировать тщательно (без промежутков). Запас мощности отопительной системы этого дома для достижения 100% солнечного отопления скромен (приблизительно 20% для обычного декабря) и, соответственно, можно было допустить некоторый избыток тепловых потерь. (У Shrewsbury House запас мощности больший, около 40%.) Н. Саундерс сделал вывод, что, вообще, одним из самых больших источников волнения для инженеров, проектирующих солнечное отопление, является неопределенность относительно уровня теплопотерь, который превысит запланированный коэффициент. Капризы погоды вполне понятны, но капризы смонтированных паро- и теплоизоляционных барьеров —иногда непредсказуемы.

Эта глава написана с учётом того, что строительство дома завершёно. Это примечание делает отчет короче и проще. Фактически, с мая 1983 года, некоторые детали конструкции дома и его солнечной системы не были закончены. Некоторые из фактов, касающихся деталей проекта —просто мои наилучшие предположения относительно того, что станет действительностью. Основная конструкция дома и основные узлы солнечной системы завершены. Поэтому, ввиду значительной новизны, оказалось возможным подготовить отчет, несмотря на то, что некоторые из узлов еще не смонтированы.

## Общее описание

Cliff House расположен на южном склоне скального уступа 12-метровой высоты в Вестоне (шт. Массачусетс), приблизительно в 12 милях к западу от центра Бостона. Плоская лужайка простирается на 12 м с южной стороны дома, а за ней —крутой откос. Это —ветреное место; к западу или югу от дома нет никаких высоких деревьев. Отопительная нагрузка этого места 3316 градусо-дней. Cliff House —двухэтажный каркасный дом: с 3 спальнями, 2 ванными комнатами, большой теплицей с южной стороны и гаражом на 2 автомобиля, пристроенным с востока. Имеется чердак, но отсутствует фундамент, т.к. его функцию выполняет скальный уступ, находящийся лишь метром ниже первого этажа. Жилая площадь дома —98,6 м2 (11,6 х 8,5). Таким образом, жилая площадь двух этажей составит 2 x 11,6 x 8,5 = 197,2 м2. Если прибавить 42,9 м2 (11,6 x 3,7) площади теплицы, тогда общая площадь достигнет 240,1 м2. Если прибавить также 57,7 м2 (7,9 х 7,3), занимаемых гаражом, то общая площадь составит 297,8 м2.

Реальные площади немного меньше, т.к. из указанных площадей следует вычесть площади, занимаемые стеной, разделяющей общую комнату и теплицу, массивным блоком системы отопления и охлаждения, а также прихожей, но это не принципиально.

В основу проекта дома положен проект Эдварда Ф. Шабо, архитектора, живущего в Вальтхеме (шт. Массачусетс).

Проект выполнен в характерном для Новой Англии архитектурном стиле Salt Box.

Общая форма дома, ориентация, точное положение и особенности солнечного отопления были определены Н. Б. Саундерсом. Так как особенности солнечного отопления этого дома не предусматривали вовлечение в общую систему отопления жилой зоны (за исключением двух воздуховодов и двух вентиляторов), архитектор наслаждался большой свободой в выборе планировки жилой части дома.

Главные конструктивные узлы системы солнечного отопления:

- чрезвычайно большое остекление южной стены 2-светной теплицы, которая выполняет функции солнечного коллектора, а также служит удобным салоном;

- верхняя система аккумулирования тепла (на чердаке);

- нижняя система аккумулирования тепла (подо всей жилой зоной);

- единая система воздухораспределения;

- внутренняя система солнечного горячего водоснабжения.

Строитель, Антонио Пульсоне, является также владельцем этого дома. Он и его семья будут жить в нем.

Стоимость дома (без стоимости земли, проекта дома, проекта системы солнечного отопления) составила бы приблизительно $120,000, если бы воспользовались услугами обычного строительного подрядчика. Поскольку владелец, выполняя функции обычного подрядчика, сделал значительную часть работы сам и проявил много изобретательности в снижении затрат, то фактическая стоимость дома наверняка оказалась значительно ниже.

Последующие рисунки показывают общий вид и планировку дома.

Рисунок 1.1. Перспектива

Перспектива, вид с юго-востока.

Рисунок 1.2. Вид с востока

Рисунок 1.3. Вид с запада

Рисунок 1.4. Вид с севера

Рисунок 1.5. Южный фасад

Южный фасад Cliff House, 8 окон с 2-слойным остеклением.

Рисунок 1.6. Первый этаж

План первого этажа дома: 1 —гараж; 2 —прихожая; 3 —теплица; 4 —общая комната-столовая; 5 —кухня; 6 —холл; 7 —туалет; 8 —техническое помещение; 9 —кладовая.

Рисунок 1.7. Второй этаж

План второго этажа дома: 10 —холл; 11 —бытовая комната; 12 —спальня 1; 13 —холл; 14 —спальня 2; 15 —спальня хозяев; 16 —гардеробная; 17 —ванная комната хозяев; 18 —ванная комната.

От автора перевода |  | Основные цели и стратегии