Основные цели и стратегии
| Глава 1. Общий обзор |

## Основные цели и стратегии

Особо специальные цели для Cliff House:

- снабдить дом большой встроенной теплицей для инсоляции, отдыха и т.д. (использование ее для выращивания растений —второстепенно);

- спроектировать дом в целом так, чтобы он имел обычную крышу (никакого остекления или панелей солнечных коллекторов на крыше).

Основная цель солнечного проектировщика состояла в том, чтобы достичь 100% солнечного отопления без заметных ограничений для работы архитектора. Архитектор должен был быть свободен в выборе количества комнат, их форм и размеров, материалов, использованных для пола, стен комнат и т.д. Другими словами, проект жилых комнат не должен был быть во власти соображений по поводу поступления солнечной энергии или её аккумулирования (соображения в использовании материалов для аккумулирования солнечного тепла должны были применяться только к чердаку, подпольному пространству и незначительной части теплицы).

Главные специальные стратегии Cliff House:

- использование теплицы непосредственно в качестве коллектора достаточно высокотемпературной теплоты с одновременным поддержанием температуры ниже 24°C, комфортной для нахождения людей в основном пространстве теплицы;

- узколокализованный, конвекционный поток воздуха в пределах теплицы, несущий собранную солнечную энергию (в виде нагретого ею воздуха с температурой 24...43°C) вверх, в южную часть чердака. Также, обратите внимание на обратный воздушный поток в теплицу и заметьте, что этот воздух относительно прохладен (в пределах 20...23°C) для поддержания достаточного комфорта людей, находящихся в теплице;

- установка в южной части чердака верхней системы аккумулирования тепла, имеющей большую теплоемкость (26,4 МДж), большую площадь поверхности (170 м2) и высокую степень температурной стратификации;

- установка под первым этажом нижней системы аккумулирования тепла, которая имеет значительно большие теплоемкость (63,3 МДж) и площадь поверхности (2800 м2), и при этом термически стратифицирована. Обычная температура этой системы в зимнее время должна быть в пределах 16...24°C;

- установка двух, с автоматически регулируемой скоростью, вентиляторов (с соответствующими воздуховодами и средствами управления), способными к выполнению любой из следующих функций, которые требуются для поддержания комфорта в комнатах:

  - передача теплого воздуха с чердака в комнаты;

  - передача теплого воздуха с чердака в нижнюю систему аккумулирования тепла;

  - передача прохладного воздуха из самой прохладной области нижней системы аккумулирования тепла в комнаты.

Н. Саундерс прилагает патент на системы управления воздушным потоком, обладающих этими возможностями.

Глава 1. Общий обзор |  | Комментарий к этим двум системам аккумуляции тепла