Вентиляторы и температурные датчики
| Глава 4. Главная воздухораспределительная система |

## Вентиляторы и температурные датчики

Каждый вентилятор мощностью 180 Вт имеет регулятор скорости. Верхний вентилятор расположен на уровне пола чердака и подает воздух вниз. Он управляется датчиком температуры и электронным регулятором следующим образом:

- он останавливается полностью, если температура в нижних комнатах выше температуры 21°С, которую контролирует датчик, расположенный в общей комнате-столовой вблизи нижней лестничной клетки;

- он включается, если температура там падает ниже 21°С и работает с полной скоростью (подавая около 0,2 м3/с) когда температура ниже 17°С.

Нижний вентилятор расположен на уровне пола 1-го этажа и подает воздух вниз в нижнюю систему аккумулирования тепла. Он управляется датчиком температуры и электронным регулятором, следующим образом:

- он останавливается полностью, если температура в нижних комнатах выше температуры 21°С, которую контролирует датчик, расположенный в общей комнате-столовой вблизи нижней лестничной клетки;

- он начинает вращение, если комнатная температура поднимается выше 22°С и работает с полной скоростью (подавая около 0,2 м3, когда температура превышает 27°С.

Вполне возможно, что жильцы предпочтут более высокую температуру, поскольку теплота бесплатна. Таким образом, они могли бы устанавливать термостаты не на 21°С и 22°С, а на 24°С и 26°С.

| Исключительная ситуация
Оба вентилятора работают тогда, когда температура в верхней системе аккумулирования тепла превышает установленный верхний предел (63°С). Ожидается, что такая ситуация может возникнуть исключительно редко, если вообще возникнет. Если она все же возникнет и комнаты станут слишком горячими, то жильцы смогут восстановить комфортную температуру, открыв окна и двери.

Пути воздушных потоков, движущихся вниз |  | Воздушный поток в пределах бункера камней