Заключение
| Комментарий к этим двум системам аккумуляции тепла |

### Заключение

Два этажа жилого пространства, находятся между верхней и нижней системами аккумулирования тепла, каждая из которых разработана для выполнения своих функции. Комбинация имеет мгновенную двустороннюю способность: верхняя система всегда готова к немедленной поставке теплоты, а нижняя система готова к тому, чтобы противодействовать перегреву.

Имейте в виду, что практически во всех других домах с системами солнечного отопления эта двусторонняя способность отсутствует. Обычный дом имеет только одну систему аккумулирования тепла, и зимой эта система остаётся горячей, а, следовательно, неспособна к предотвращению перегревания комнат в теплый мартовский день. Всё лето система сохраняется прохладной и также ничем не сможет помочь, если холодным вечером в июне комнаты станут слишком холодными. Дело в том, что весной и осенью несколько тёплых дней могут сопровождаться и несколькими холодными днями или наоборот, и многие системы солнечного отопления неспособны справиться с такой ситуацией. Поэтому, обычный солнечный дом нуждается во вспомогательной системе отопления, чтобы справиться с внезапными похолоданиями, и также —вспомогательной системе охлаждения, чтобы справиться со слишком жаркими днями. Открытые окна не эффективны для охлаждения, если наружная температура 32°C.

Проект Cliff House таков, что комнатная температура остаётся комфортной, даже тогда, когда несколько жарких дней сопровождаются несколькими холодными днями; и нет никакой необходимости для жильца использовать какое-либо средство управления, поскольку всё управление автоматизировано. (Жилец должен выполнять определенные регулировки системы каждую осень и весну, но нет никакой необходимости день ото дня что-то регулировать).

Как поясняется в следующих главах, температурная стратификация в пределах каждой системы аккумулирования тепла улучшена, то есть, расширена как в области формирования подвода теплового потока, так и в области формирования отвода теплового потока. Стратификация существенна для pполной универсальности и эффективности системы регулирования температуры.

Нижняя система |  | Глава 2. Теплица (Sunspace)