Воздушный поток в пределах бункера камней
| Глава 4. Главная воздухораспределительная система |

## Воздушный поток в пределах бункера камней

Когда воздух, направленный системой принудительной вентиляции, движется вниз и входит в бункер с камнями, то он попадает туда вблизи средней части северной стены дома через отверстие площадью около 0,4 м2 в полу небольшого помещения, смежного с кухней. Нижний вентилятор смонтирован в этом отверстии на уровне пола.

Воздух вначале попадает во входную камеру, фактически длинный мелкий уступ, создающий пустоту в бункере камней. Отсюда он растекается во всех направлениях в пределах бункера. При течении в стороны от входной камеры он движется несколько вниз, теряя теплоту по мере движения. Таким образом, дальние низкие области в пределах бункера могут остаться прохладными (в пределах 16...21°С).

В конечном счете, воздух в бункере камней проделывает свой путь к более низкой части западной цокольной стены и попадает в канал длиной 8 м, ориентированный в направлении север-юг. Около середины канала находится ответвление (канал вверх), который простирается вверх примерно на метр и подает воздух на кухню через решетку, находящуюся ниже кухонного счетчика. Канал —трехсторонний, сторонами являются:

1. Западная цокольная стена.

2. Поверхность скального уступа.

3. Ряд наклонных бетонных плит толщиной 5 см и размером 0,45 х 0,6 м. Между плитами имеются промежутки и, соответственно, канал негерметичен; воздух может просачиваться в него (или из него) почти по всей длине.

Рисунок 4.3. Путь воздуха в подпольное пространство

Вертикальный разрез, показано движение воздуха из канала, расположенного в междуэтажном перекрытии в подпольное пространство и выход его на кухню через вентиляционную решетку в полу (аккумулирующий материал не показан).

Вентиляторы и температурные датчики |  | Обратный воздушный поток