Обратный воздушный поток
| Глава 4. Главная воздухораспределительная система |

## Обратный воздушный поток

Теплый воздух чердака, который попал напрямую в комнаты 1-го этажа, возвращается на чердак через лестничные клетки. Во-первых, он течет вверх через лестничную клетку, попадая на верхний уровень, где растекаясь повсюду, поддерживает комфортабельную температуру. Затем он течет вверх по лестничной клетке на чердак. Он поступает в южную область верхней системы аккумулирования тепла через щель в основании; соответственно этот воздух, который относительно прохладен, сталкивается вначале с самой низкой (самой прохладной) частью ряда наполненных водой барабанов и отбирает некоторое тепло из этой части, помогая поддерживать температурную стратификацию.

Путь движения воздуха на чердак следующий: через холл и лестницу на 2-ой этаж, затем через бытовую комнату, спальню 1, дверь, на лестницу, ведущую на чердак. Нарис. 4.4 я показал, что этот воздух, попадая на чердак, течет, разделяясь на 2 потока, по направлению к фронтонам дома и затем, через проемы в нижней части стены, отделяющей южную часть чердака от основной его части, попадает к нижним барабанам и, постепенно нагреваясь, движется к центру и несколько вверх. Отсюда следует, что в отличие от многих проектов, предусматривающих значительное количество воздуховодов и решеток в стенах и перекрытиях для нормального функционирования интегральной системы воздушного отопления и вентиляции, в проекте Саундерса используется движение потоков через дверные проемы, что значительно упрощает конструкцию и стоимость всей системы, но требует держать двери по возможности открытыми, хотя Н. Саундерс в одной из своих статей пишет, что достаточно наличия небольших отверстий в верхней и нижней части каждой двери.

Воздух, поступающий из бункера с камнями в кухню следует по тому же самому главному пути; он растекается по комнатам и движется вверх через лестничные клетки, снова поступая в верхнюю систему аккумулирования тепла.

Рисунок 4.4. Обратный путь воздуха на чердак

Вертикальное сечение, вид с северо-востока. Воздух возвращается на чердак через лестничные клетки.

### Замечание относительно альтернативного обратного пути

Возможный альтернативный обратный путь для подпольного воздуха может быть использован самостоятельно или совместно с путем, описанным выше. Альтернативный путь:

1. Горизонтальный канал, достигающий восточной цокольной стены под полом 1-го этажа от вышеупомянутого канала западной цокольной стены к основанию массивной структуры вытяжной трубы.

2. Вертикальный канал, встроенный в восточную часть той же структуры вытяжной трубы. Для изучения последующих деталей проекта, смотрите главу, в которой описано охлаждение дома летом.

Рисунок 4.5. Фрагмент подпольного пространства

Фрагмент подпольного пространства, показан возможный альтернативный обратный путь подпольного воздуха (аккумулирующий материал, которым заполнено подпольное пространство, не показан).

Воздушный поток в пределах бункера камней |  | Глава 5. Прочие конструктивные узлы дома