Количество камней под полом теплицы
| Глава 5. Прочие конструктивные узлы дома |

## Количество камней под полом теплицы

Около 20 т камней размером 5...10 см расположены непосредственно под полом теплицы. Они будут вносить небольшой вклад в регулирование температуры пола теплицы. Проем (0,6 х 0,6 м), находящийся между этим количеством камней и большим их количеством в нижней системе аккумулирования тепла, обычно закрыт; не существует никакого полного циркуляционного пути и, соответственно, незначительное количество тепла будет попадать из нижней системы аккумулирования тепла к камням, расположенным под полом теплицы. Предполагается, что никакой циркуляции воздуха здесь не нужно. (Если появится необходимость, то проем может быть открыт). Тем не менее, там было смонтировано крепление для установки небольшого вентилятора. Если нижняя область теплицы станет слишком горячей, то вентилятор сможет помочь в подаче воздуха в эту область от подпольных камней.

Общая герметичность дома |  | Система горячего водоснабжения