Глава 2. Теплица (Sunspace)

## Глава 2. Теплица (Sunspace)

Наиболее важным и наиболее интересным компонентом системы солнечного отопления Cliff House является большая встроенная теплица (sunspace), которая выполняет функцию солнечного коллектора.

Теплица разработана для выполнения двух, казалось бы, несовместимых целей:

- периодически получая значительное количество солнечной радиации она должна поглотить значительную ее часть и передать в виде теплоты воздуху. Затем этот нагретый воздух, поднимаясь вверх, проходит через щель в потолке теплицы и попадает на чердак, где течет сквозь верхнюю систему аккумулирования теплоты, расположенную в южной части чердака;

- северная часть теплицы должна всегда оставаться прохладной, чтобы людям там было бы достаточно комфортно.

Последующие главы поясняют, как достигаются эти, казалось бы, несовместимые цели.

## Основные размеры

Длина теплицы та же, что и дома, т.е. 11,6 м. Она в 2 этажа (двухсветная) высотой 5,5 м, а ширина ее составляет 3,7 м.

По моим расчетам высота теплицы 5,1 м.

Заключение |  | Остекление